一．医用氧气，数量3000瓶

一．化学品及企业标识

中文名：医用氧气

英文名：liquid oxygen for medical

二． 成分/组成信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 成分/组成信息 | 执行标准 |
| 瓶装医用氧气 | 氧含量%（V/V）：≥99.5  水分含量，在20℃，101.3KPa（760mmHg）下，g/M3：≤0.07  二氧化碳含量%（V/V）：≤0.01  一氧化碳含量按GB8986的第5章检验合格  态酸和碱含量按GB8986的第6章检验合格  臭氧及其他气态氧化物含量按GB8986的第7章检验合格  具备无气味 | 《中国药典》2020版二部 |

三． 检验方法，能满足《中国药典》2020版二部标准

四．售后服务

1.投标公司承诺保证送到我公司的医用氧气质量符合GB-8982-2009及中国药典2020版二部氧质量要求，符合国家医用氧GMP认证规定，气体质保期均为一年。

2.供货期内提供免费7\*24电话支持服务，如我公司有应急送货要求，本公司承诺2小时免费送到。

3.投标公司公司医用氧气钢瓶备件齐全能满足日常气瓶维修。

4.在合同期内，本公司承诺送货到贵单位运费全免。

5.气瓶强制年检费用由本公司承担。

6.本公司免费提供气瓶供贵单位周转使用并且气瓶维修费用由本公司承担。

7. 投标单价含运费和税费。